LIFTGATE ADJUSTMENT

id091100521400

1. Measure the gap and height between the liftgate and the body.

2. Loosen the liftgate hinge installation bolts and adjust the gap by moving the liftgate.

ac9wzw00003004

  Clearance

  a: 5.0—7.0 mm {0.19—0.27 in}
  b: -2.0—0.0 mm {-0.08—0.00 in}
  c: 1.8—6.8 mm {0.07—0.27 in}
  d: -0.1—5.1 mm {-0.01—0.20 in}
  e: 2.8—5.2 mm {0.11—0.20 in}
  f: -0.2—2.2 mm {-0.01—0.08 in}
  g: 1.5—6.5 mm {0.06—0.25 in}
  h: -2.0—2.0 mm {0.08—0.08 in}
  i: 4.0—8.0 mm {0.16—0.31 in}

3. Tighten the bolts or screws.