DOOR ADJUSTMENT

id091100521100

1. Loosen the door hinge installation bolts.

2. Adjust the gap and height difference to the standard range by moving the door back and forth, left and right.

ac9wzw00003003

  Clearance

  a: 2.5—4.5 mm {0.10—0.17 in}
  b: -1.0—1.0 mm {-0.03—0.03 in}
  c: 2.5—4.5 mm {0.10—0.17 in}
  d: -1.0—1.0 mm {-0.03—0.03 in}
  e: 3.5—4.5 mm {0.14—0.17 in}
  f: -1.0—1.0 mm {-0.03—0.03 in}
  g: 3.0—6.0 mm {0.12—0.23 in}
  h: 0—1.5 mm {0—0.05 in}

3. Tighten the bolts or screws.

4. If the front door and rear door dose not open/close smoothly, loosen the door