STEERING TECHNICAL DATA

id065000800200

Item | Specification
--- | ---
Power steering fluid type | ATF M-III or equivalent (e.g. Dexron®II)
Power steering fluid capacity (approximate quantity) | L.H.D.: 1.19 L {1.25 US qt, 1.04 lmp qt} R.H.D.: 1.17 L {1.24 US qt, 1.03 lmp qt}
Oil pump fluid pressure | 7.55—8.05 MPa {77.0—82.0 kgf/cm2, 1095—1167 psi}
Gear housing fluid pressure | 7.55—8.05 MPa {77.0—82.0 kgf/cm2, 1095—1167 psi}
Steering wheel play | 0—30 mm {0—1.18 in}
Steering wheel effort | 7.8 N·m {80 kgf·cm, 58 in·lbf} max.
Steering shaft length | 247.3 mm {9.736 in}
Steering rack runout | Near point A: 0.08 mm {0.003 in} max. Near point B: 0.15 mm {0.006 in} max.
Tie-rod end rotational torque | 0.4—3.0 N·m {3.5—30.5 kgf·cm, 3.1—26.5 in·lbf} [Pull scale reading: 3.5—29.9 N {0.35—3.05 kgf, 0.8—6.7 lbf}]
Tie-rod swing torque | 0.1—4.1 N·m {1.1—41.8 kgf·cm, 1.0—36.2 in·lbf} [Pull scale reading: 0.6—24.4 N {0.06—2.49 kgf, 0.2—5.4 lbf}]
Pinion shaft rotation torque | Center of rack ±90°: 0.98—1.38 N·m {10.0—14.0 kgf·cm, 8.7—12.2 in·lbf} [Pull scale reading: 9.8—13.8 N {1.00—1.40 kgf, 2.21—3.10 lbf}] Except center of rack ±90°: Less than 1.87 N·m {19.1 kgf·cm, 16.6 in·lbf} [Pull scale reading: Less than 19.5 N {1.99 kgf, 4.38 lbf}]