#
DTC TABLE [MULTIPLEX COMMUNICATION SYSTEM]

id0902e6837000

DTC | Malfunction location | DTC output module | Page
--- | --- | --- | ---
U0073 | CAN system communication error | • PCM • TCM • ABS (ABS/TCS) HU/CM • DSC HU/CM 4WD control module • Keyless control module | (See DTC U0073, U2516)
U0100 | Communication error to PCM | • TCM • ABS (ABS/TCS) HU/CM • DSC HU/CM 4WD control module • Keyless control module | (See PROCEDURES FOR DETERMINING THE LOCATION OF A MALFUNCTION)
U0101 | Communication error to TCM | • PCM • ABS/TCS HU/CM • DSC HU/CM
U0114 | Communication error to 4WD control module | • ABS HU/CM • DSC HU/CM
U0121 | Communication error to ABS (ABS/TCS) HU/CM or DSC HU/CM | • PCM 4WD control nodule
U0155 | Communication error to instrument cluster | • PCM • ABS (ABS/TCS) HU/CM • DSC HU/CM
U0323 | Communication error to instrument cluster | Keyless control module
U1900 | Communication error to other modules | Instrument cluster
U2023 | Abnormal message from PCM | Keyless control module
U2511 | Abnormal message from 4WD control module | DSC HU/CM
U2516 | CAN system communication error | Instrument cluster | (See DTC U0073, U2516)