DTC B1342 [POWER LIFTGATE (PLG) SYSTEM]

id0902e9380300

DTC B1342 | PLG control module internal malfunction
--- | ---
DETECTION CONDITION | Malfunction in the PLG control module internal circuit
POSSIBLE CAUSE | • Malfunction in the PLG control module internal circuit

Diagnostic procedure

STEP | INSPECTION | ACTION
--- | --- | ---
1 | VERIFY DTC • Clear the DTC. • Operate the PLG system. • Is DTC B1342 stored? | Yes | Replace the PLG control module. (See POWER LIFTGATE (PLG) CONTROL MODULE REMOVAL/INSTALLATION.)
No | DTC troubleshooting completed.