REAR BODY STRAIGHT-LINE DIMENSIONS [DIMENSIONS]

id098010748200

d5u0980b018

d5u0980b019

Point symbol | Designation | Hole diameter or bolt or nut size mm {in}
--- | --- | ---
A | Corner plate standard slot | ø8 x 12
{0.31 x 0.47}
B | Rear fender standard hole | ø8 {0.31}
C | Corner plate standard hole | ø7 {0.28}
D | Rear end panel datum hole | ø12 {0.47}
D’ | Rear end panel datum slot | ø12 x 6
{0.47 x 0.24}