#
ENGINE SST [L8, LF, L3]

id0160a4119200

1: Mazda SST number

2: Global SST number

Example

1:49 JE01 061 2:303-507 Crankshaft TDC setting pin |

1: - 2: - WDS |  | 49 F042 001 2: - Wrench |  | 1:49 UN30 3376 2: 303-376 Camshaft Alignment Timing Tool (Except Europe) |
1:49 JE01 061 2:303-507 Crankshaft TDC setting pin |  | 1:49 UN20 5072 2:205-072 Holder |  | 1:49 UN20 507202 2:205-072-02 Adapter |
1:49 D032 316 2: - Protractor |  | 1:49 JE01 054 2: - Camshaft alignment timing Tool (Europe) |  | 1:49 H010 401 2: - Oil seal installer |
1:49 0187 280A 2: - Oil pressure gauge |  | 1:49 E019 001 2: - Adapter |  | 1:49 UN30 3328 2:303-328 Rear oil seal replacer |
1:49 L018 001 2: - O2 sensor wrench |  | 1:49 N013 1A0C 2:- Fuel pressure gauge set |  | 1:49 9200 145 2: - Radiator cap tester adapter set |
49 C017 5A0* 2: - Engine support set |  | 49 G040 002 2: - Installer |  | 49 G040 001 2: - Handle |

  * :
The SST (49 E017 5A0) can be used in place of the SST (49 C017 5A0).